Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-245AB-EB

<div>Altavoces de techo de la línea A/B con crisol de fuego y dos altavoces y dos transformadores de 100V para la separación completa de las líneas de altavoces A y B. Instalación económica de un altavoz mediante cableado A/B en lugar de instalar dos altavoces. Carcasa y fuego de acero. Conexión de cables a través de bornes cerámicos con fusible térmico integrado.</div><div>
</div><div>El altavoz debe estar certificado por un organismo notificado de acuerdo con la norma EN 54-24. El altavoz debe cumplir los requisitos de la norma BS 5839-8.
<p class="MsoNormal">Potencia nominal: 2x 6 W
 Tappings: 6 W, 3 W, 1,5 W Presión sonora
 nominal: 88 dB (1W, 1m) Rango de
 frecuencia: 150 - 20000 Hz diseño de la
 carcasa: chapa de acero, pintada &amp; de blanco; (similar a RAL 9016)
 Dimensiones (Ø x D): 245 x 131 mm
 Apertura de instalación: 220mm
</p><p class="MsoNormal">Número de certificado: 1488-CPD-0335 / W Número de identificación del organismo
 notificado: 1488
</p></div>