Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-245AB-EB

Haut-parleurs plafonniers de ligne A/B avec capot coupe-feu, deux haut-parleurs et deux transformateurs de 100 V pour une séparation totale des lignes de haut-parleur A et B. Installation économique d’un haut-parleur via un câblage A/B au lieu d’installer deux haut-parleurs. Boîtier et capot coupe-feu en acier. Branchement du câble via des bornes en céramique, avec fusible thermique intégré.
Le haut-parleur doit être certifié par un organisme notifié conformément à la norme EN 54-24. Le haut-parleur doit répondre aux exigences de la norme BS 5839-8.
Puissance nominale : 2 x 6 W
 Branchements : 6 W, 3 W, 1,5 W
 Pression sonore nominale : 88 dB (1 W, 1 m)
 Plage de fréquence : 150 à 20 000 Hz
 Conception du boîtier : tôle d’acier, peinte en blanc (similaire à RAL 9016)
 Dimensions (Ø x P) : 245 x 131 mm
 Ouverture d’installation : 220 mm
Numéro de certificat : 1488-CPD-0335 / W
 Numéro d’identification de l’organisme notifié : 1488