Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-2668   EU

Sortie câble directe du haut-parleur interne : ø 8,6 mm, section du conducteur : 1,25 mm², câble 4 conducteurs, 3 m