Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-275AB-EB

AB-Deckenaufbaulautsprecher mit zwei separaten Lautsprechern und zwei separaten 100V-Übertragern zur vollständigen Trennung der A- und B-Lautsprecherkreise. Kostensparenden Installation eines Lautsprechers an eine AB-Verkabelung anstelle der Installation von zwei Lautsprechern. Gehäuse aus Stahl. Leitungsanschluss über zwei Keramikklemmen mit integrierter Thermosicherung.
Der Lautsprecher muss durch eine notifizierte Stelle nach EN 54-24 zertifiziert sein. Der Lautsprecher muss die Anforderungen nach BS 5839-8 erfüllen.
  Nennbelastbarkeit: 2x 6 W
Leistungsanpassung: 6 W, 3 W, 1,5 W
Nennschalldruck: 88 dB (1W, 1m)
Übertragungsbereich: 180 - 20000 Hz
Ausführung Gehäuse: Stahlblech, weiß lackiert&nbsp;(ähnlich RAL 9016)
Maße (Ø x T): 280 x 86,5 mm
  Zertifikatsnummer: 1488-CPD-0337/W
Kennnummer notifizierte Stelle: 1488 
 Fabrikat: TOA
Typ: PC-275AB-EB