Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-275AB-EB

<div>Altavoz A/B montado en el techo con dos altavoces separados y dos transformadores de 100V separados para separar completamente las líneas de altavoces A y B. Instalación económica de un altavoz mediante cableado A/B en lugar de instalar dos altavoces. Carcasa de acero. Conexión de cables a través de dos bornes cerámicos con fusible térmico integrado.</div> <div>
</div> <div>El altavoz debe estar certificado por un organismo notificado de acuerdo con la norma EN 54-24. El altavoz debe cumplir los requisitos de la norma BS 5839-8.
 <p class="MsoNormal">Potencia nominal: 2x 6 W
 Tappings: 6 W, 3 W, 1,5 W
 SPL: 88 dB (1W, 1m) Rango de
 frecuencia: 180 - 20000 Hz diseño de la
 carcasa: chapa de acero, pintada &amp; de blanco; (similar a RAL 9016)
 Dimensiones (Ø x D): 280 x 86,5 mm
</p> <p class="MsoNormal">Número de certificado: 1488-CPD-0337 / W Número de identificación del organismo
 notificado Lugar: 1488
</p> <p class="MsoNormal">Marca: 
 Tipo TOA: PC-275AB-EB</p> <p class="MsoNormal"/> <p class="MsoNormal"/> </div>