Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-275AB-EB

Haut-parleur plafonnier A/B avec deux haut-parleurs séparés et deux transformateurs de 100 V séparés pour une séparation totale des lignes de haut-parleur A et B. Installation économique d’un haut-parleur via un câblage A/B au lieu d’installer deux haut-parleurs. Boîtier en acier. Branchement du câble via deux bornes en céramique, avec fusible thermique intégré. 
 Le haut-parleur doit être certifié par un organisme notifié conformément à la norme EN 54-24. Le haut-parleur doit répondre aux exigences de la norme BS 5839-8.
 Puissance nominale : 2 x 6 W
 Branchements : 6 W, 3 W, 1,5 W
 SPL : 88 dB (1 W, 1 m)
 Plage de fréquence : 180 à 20 000 Hz
 Conception du boîtier : tôle d’acier, peinte en blanc (similaire à RAL 9016)
 Dimensions (Ø x P) : 280 x 86,5 mm
 Numéro de certificat : 1488-CPD-0337 / W
 Numéro d’identification de l’organisme notifié : 1488
 Marque : TOA
 Type : PC-275AB-EB