Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-2852

2-Wege Deckeneinbaulautsprecher in 100-V-Technik, rund, weißer Metallfrontgrill mit weißem Metallring (RAL 9010), einfache Montage durch Federklammer-System, schnelle Kabelbefestigung durch Kabelklemme mit Durchschleifanschluss, hoher Schalldruck und Klangtreue durch 200mm 2-Wege Koaxialsystem
  Nennbelastbarkeit: 15 W
Leistungsanpassung: 15W, 10W, 5W, 3W
Übertragungsbereich: 45 – 20.000 Hz
Nennschalldruck (1W, 1m): 96 dB (Mittelwert 0,5 - 5 kHz)
Maße (Ø x T): 280 x 92 mm  
  Fabrikat: TOA
Typ: PC-2852