Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-2852

Altavoces de techo de 2 vías en técnica de 100 V, redondos, con frente de metal blanco Parrilla con anillo de metal blanco (RAL 9010), montaje sencillo con sistema de clip de resorte, fijación rápida del cable mediante abrazadera de cable con conexión de bucle pasante, alta presión sonora y fidelidad sonora mediante sistema coaxial de 2 vías de 200 mm