Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-2852

Urządzenie to dwudrożny głośnik sufitowy do szybkiego montażu, przeznaczony do pracy w technice 100V. Panel przedni urządzenia będzie wykonany z metalu malowanego białą farbą RAL9010. Zestaw będzie mocowany do sufitu podwieszanego przy pomocy mechanizmu sprężynowego. Wbudowany transformator mocy będzie udostępniał odczepy: 15W, 10W, 5W oraz 3W (100V). Zestaw cechować się będzie mocą znamionową 15W oraz efektywnością 96 dB SPL.