Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-2869

Deckeneinbaulautsprecher in 100-V-Technik, rund, weißer Metallfrontgrill mit weißem Metallring (RAL 9010), einfache Montage durch Federklammer-System, schnelle Kabelbefestigung durch Kabelklemme mit Durchschleifanschluss, hoher Schalldruck und Klangtreue durch 200mm Doppelkonus-Membran
  Nennbelastbarkeit: 6 W
Leistungsanpassung: 6W, 3W, 1,5W, 0,8W
Übertragungsbereich: 40 – 20.000 Hz
Nennschalldruck (1W/1m): 94 dB (Mittelwert 0,5 - 5 kHz)
Maße (Ø x T): 280 x 92 mm  
  Fabrikat: TOA
Typ: PC-2869