Product program / Loudspeaker / Wall

PC-391T   Y

Urządzenie to głośnik ścienny o kompaktowej budowie, posiada metalową odgrodę ze stali nierdzewnej i jest przeznaczony do zabudowy. Głośnik charakteryzuje się mocą znamionową na poziomie 3 W, dla 100 V. Dodatkowo charakteryzuje się efektywnościa na poziomie 86 dB, oraz pasmem przenoszenie równym 150 Hz - 18kHz. Urządzenie dodatkowo wyposażone jest w tłumik , który umożliwia regulację głośności w trzech progach: OFF, -12 dB, -6 dB, 0 dB.