Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-3CL

Reinraum-Deckeneinbaulautsprecher in 100-V-Technik, speziell für Reinräume der medizinischen, Halbleiter-, Foto- und Chemie-verarbeitenden Bereiche, allseitig geschlossenes Gehäuse, hochmolekulares Material der vibrierenden Teile der Lautsprechermembran zur Vermeidung von Materialablösungen. Er ist resistent gegen Formalin und Jodlösungen.
  Nennbelastbarkeit: 3 W/ 8 Ohm
Übertragungsbereich: 150 - 20.000 Hz
Temperaturbereich -20 … 60°C
Maße (Ø x L): 180 x 110 mm
  Fabrikat: TOA
Typ: PC-3CL