Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-3CL

El altavoz debe ser adecuado para su uso en aplicaciones húmedas y/o de alta temperatura. El altavoz debe incluir un controlador de cono de rango completo de 3,5" y un transformador de correspondencia de 100V incorporado con tomas de 1,5 W y 0,5 W. La sensibilidad será de 87 dB SPL (1 W / 1 m) y la respuesta en frecuencia será de 150 a 20k Hz. El altavoz debe ser operable dentro del rango de temperatura de -4° F a +140° F.

El altavoz a prueba de salpicaduras será el modelo TOA PC-3CL.