Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-3CL

Le haut-parleur sera adapté à une utilisation dans les applications humides et/ou à température élevée. Le haut-parleur possèdera un moteur conique large bande de 8,89 cm et un transformateur correspondant de 100 V intégré, avec des branchements de 1,5 W et 0,5 W. La sensibilité sera de 87 dB SPL (1 W/1 m) et la réponse en fréquence sera de 150 Hz à 20 kHz. Le haut-parleur fonctionnera dans une plage de température allant de -20 °C et +60 °C.
Le haut-parleur résistant aux éclaboussures sera un modèle TOA PC-3CL.