Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-3CL

De luidspreker is geschikt voor gebruik in vochtige ruimten en/of ruimten met hoge temperaturen. De luidspreker omvat een 3,5" conusluidspreker met volledig frequentiebereik en een ingebouwde 100 V transformator met aftakkingen van 3, 1,5 W en 0,5 W. De gevoeligheid bedraagt 87 dB SPL (1 W / 1 m) en de frequentierespons 150 tot 20k Hz. De luidspreker kan worden gebruikt binnen een temperatuurbereik van -20° C tot 60° C.

De spatwaterdichte luidspreker is TOA model PC-3CL.