Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-3CL

Urządzenie będzie głośnikiem sufitowym dedykowanym do pracy w pomieszczeniach wilgotnych, o podwyższonej temperaturze. Zbudowany będzie z pojedynczego przetwornika stożkowego o średnicy 3,5-cala, z tworzywa sztucznego. Zestaw będzie posiadał wbudowany transformator mocy udostępniający odczepy 3 oraz 1 Wat. Efektywność zestawu będzie nie mniejsza niż 87 dB SPL (1W/1m). Pasmo przenoszenia mieścić się będzie w zakresie od 150 Hz do 20 kHz. Dopuszczalny zakres temperatury pracy zestawu zawiera się od -4 do +140 stopni Fahrenheita.