Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-3CL

Динамик должен быть пригоден для использования во влажных и/или высокотемпературных помещениях. Динамик должен включать 3,5-дюймовый полнодиапазонный диффузор и встроенный 100-вольтовый согласующий трансформатор с ответвителями мощностью 1,5 и 0,5 Вт. Чувствительность должна составлять 87 дБ SPL (1 Вт/1 м), а частотная характеристика - 150-20 кГц. Динамик должен работать в диапазоне температур от -4° F до +140° F.
Брызгозащищенный динамик должен быть модели TOA PC-3CL.