Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-3WR-L

Deckeneinbaulautsprecher, geschützt gegen hohe Luftfeuchtigkeit und Spritzwasser, für Feuchträume wie Duschen, Toiletten etc.
  Nennbelastbarkeit: 3 W
Impedanz: 8 Ohm
Übertragungsbereich: 180 - 20.000 Hz
Schutzgrad: IP-64
Maße (Ø x L): 180 x 110 mm
  Fabrikat: TOA
Typ: PC-3WR