Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-3WR-L

Głośnik sufitowy przeznaczony do miejs o zwiększonej wilgotności i/lub podwyższonych temperaturach. Charakteryzuje się zakresem pracy od -10 do 50 °C oraz mocą znamionową na poziomie 3 W (dla 100V). Jego dodatkowymi cechami  jest efektywność na poziomie 88 dB oraz pasmo przenoszenia od 180 Hz do 20kHz.