Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-5CL

Reinraum-Deckeneinbaulautsprecher in 100-V-Technik, speziell für Reinräume der medizinischen, Halbleiter-, Foto- und Chemie-verarbeitenden Bereiche, allseitig geschlossenes Gehäuse, hochmolekulares Material der vibrierenden Teile der Lautsprechermembran zur Vermeidung von Materialablösungen. Er ist resistent gegen Formalin.
  Nennbelastbarkeit: 5 W
Übertragungsbereich: 150 - 20.000 Hz
Maße (Ø x L): 116 x 110 mm  
  Fabrikat: TOA
Typ: PC-5CL