Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-5CL

El altavoz deberá ser adecuado para su uso en salas limpias, hospitales y aplicaciones de laboratorio. El altavoz debe incluir un controlador de cono de rango completo de 3,5" y un transformador de correspondencia incorporado de 100V/70,7V con toma de 5W/2,5W. La sensibilidad será de 87 dB SPL (1 W / 1 m) y la respuesta en frecuencia será de 150 a 20k Hz. El altavoz deberá poder utilizarse en el intervalo de temperaturas de -20℃ a +55℃ (-4° F a +131° F).

El altavoz de la sala limpia será el modelo TOA PC-5CL.