Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-5CL

Le haut-parleur sera adapté à une utilisation dans les salles blanches, les hôpitaux et les laboratoires. Le haut-parleur possèdera un moteur conique large bande de 3,5 et un transformateur correspondant de 100 V/70,7 V intégré, avec un branchement de 5 W/2,5 W. La sensibilité sera de 87 dB SPL (1 W/1 m) et la réponse en fréquence sera de 150 Hz à 20 kHz. Le haut-parleur fonctionnera dans une plage de température allant de -20 °C à +55 °C.
Le haut-parleur pour salle blanche sera un modèle TOA PC-5CL.