Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-5CL

De luidspreker is geschikt voor gebruik in cleanrooms, ziekenhuizen en laboratoriumtoepassingen. De luidspreker omvat een 3,5" full-range conusdriver en een ingebouwde 100V/70,7V transformator met een aftakking van 5 W/2,5 W. De gevoeligheid bedraagt 87 dB SPL (1 W / 1 m) en de frequentierespons 150 tot 20k Hz. De luidspreker kan worden gebruikt binnen een temperatuurbereik van -20℃ tot +55℃.

De cleanroom-luidspreker is TOA model PC-5CL.