Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-5CL

Urządzenie będzie głośnikiem sufitowym przeznaczonym do montażu w pomieszczeniach typu 'clean room' (laboratoryjnych, szpitalnych). Urządzenie będzie zbudowane na bazie pojedynczego przetwornika o średnicy 3,5 cala. Wbudowany transformator będzie umożliwiał zasilanie zestawu w technice wysokonapięciowej 100V - przy jednym z odczepów 5W/2.5W. Efektywność urządzenia będzie nie mniejsza niż 87 dB SPL (1W/1m). Pasmo przenoszenia będzie się mieścić w zakresie od 150 Hz do 20 kHz. Zestaw będzie mógł pracować w warunkach temperaturowych z zakresu -20 do +55 °C.