Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-5CL

Динамик должен быть пригоден для использования в чистых помещениях, больницах и лабораториях. Динамик должен включать 3,5-дюймовый полнодиапазонный диффузор и встроенный согласующий трансформатор 100 В/70,7 В с ответвителем 5 Вт/2,5 Вт. Чувствительность должна составлять 87 дБ SPL (1 Вт/1 м), а частотная характеристика - 150-20 кГц. Динамик должен работать в диапазоне температур от -20℃ до +55℃ (от -4 °F до +131 °F).
Динамик для чистого помещения должен быть модели TOA PC-5CL.