Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-648R

Der Deckeneinbaulautsprecher besteht aus einem integrierten Konustreiber, einem Leitungstransformator und einer Schallwand (Gitter). Der Treiber ist ein 12cm-(5-)Durchmesser-Konus mit 8 Ohm Nennimpedanz und einem Ferritmagneten. Die Belastbarkeit beträgt 6 W (15 W Programm) mit einem Frequenzbereich von 100 – 18 KHz und einer Empfindlichkeit von 90 dB SPL bei 1 W Eingangsleistung, gemessen in einer Entfernung von 1 m. Der Leitungstransformator sollte 70 V und 100 V Eingänge mit Abgriffen für 1 W, 3 W und 6 W mit einer Ausgangsimpedanz von 8 Ohm aufnehmen. Die Schallwand besteht aus Polypropylenharz und das Gitter aus oberflächenbehandeltem Stahlblechnetz in cremefarbener Farbe (RAL9010). Zwei Federklemmen, die auf der gegenüberliegenden Seite der Schallwand montiert sind, ermöglichen eine einfache Montage.
Die Abmessungen des Lautsprechers betragen 168 mm x T 77 mm und das Gewicht beträgt 470g.
Der Deckeneinbaulautsprecher sollte dem TOA-Modell PC-648R entsprechen.