Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-648R

El altavoz para montaje en techo debe ser un controlador de cono integrado, un transformador de línea y un conjunto de deflector (rejilla). El excitador debe ser un cono de 12 cm (5") de diámetro con una impedancia nominal de 8 ohmios y un imán de ferrita. La potencia debe ser de 6 W (programa de 15 W) con una respuesta de frecuencia de 100 - 18 KHz y una sensibilidad de 90 dB SPL en una entrada de 1 W medida a una distancia de 1 m. El transformador de línea debe aceptar entradas de 70 V y 100 V con tomas para 1 W, 3 W y 6 W con una impedancia de salida de 8 ohmios. El deflector será de resina de polipropileno y la rejilla será de chapa de acero tratada en la superficie con un color blanquecino (RAL9010). Con dos abrazaderas de resorte montadas en el lado opuesto del deflector para facilitar el montaje.

La dimensión del altavoz debe ser de dia.168mm x D 77mm y el peso debe ser de 470g.
El altavoz para montaje en techo debe ser modelo TOA PC-648R.