Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-648R

Le haut-parleur de plafond doit être un haut-parleur à cône intégré, un transformateur de ligne et une grille de protection. Le haut-parleur doit être un cône de 12 cm de diamètre avec une impédance nominale de 8 ohms et un aimant en ferrite. La puissance nominale doit être de 6 W (programme de 15 W) avec une réponse en fréquence de 100 à 18 000 Hz et une sensibilité de 90 dB SPL à 1 W d’entrée mesurée à une distance de 1 m. Le transformateur de ligne doit accepter des entrées 70 V et 100 V avec prises pour 1 W, 3 W et 6 W avec une impédance de sortie de 8 ohms. Le déflecteur est en résine de polypropylène et la grille est constituée d’un filet en tôle d’acier traité en surface de couleur blanc cassé (RAL9010). Avec deux pinces à ressort montées sur le côté opposé du déflecteur pour un montage facile.
Les dimensions de l’enceinte doivent être de Ø 168 mm x P 77 mm et son poids doit être de 470 g.
Le haut-parleur de plafond doit être le modèle TOA PC-648R.