Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-648R

Urządzenie będzie głośnikiem sufitowym do szybkiego montażu wyposażonym w przetwornik stożkowy oraz transformator mocy. Zbudowane będzie w oparciu o 8-ohmowy przetwornik, o średnicy 12cm (5'') z ferrytowym magnesem. Moc znamionowa głośnika wynosić będzie 15W. Zestaw zapewniać będzie pasmo przenoszenia w zakresie od 100 Hz do 18 kHz. Efektywność głośnika będzie nie mniejsza niż 90 dB SPL (1W/1m). Urządzenie wyposażone będzie w transformator mocy, który udostępniać będzie odczepy: 1W, 3W oraz 6W (dla 70V i 100V). Panel przedni wykonany będzie z tworzywa polipropylenowego, zaś maskownica z malowanej powierzchniowo siatki stalowej. Zestaw będzie miał kolor biały RAL9010. Zestaw wyposażony będzie w mechanizm sprężynowy umożliwiający jego szybkie osadzenie w suficie podwieszanym.