Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-648R

Потолочный громкоговоритель должен быть вмонтирован в конусный диффузор, линейный трансформатор и блок отражателя (решетки). Динамик должен иметь конус диаметром 12 см (5) с номинальным сопротивлением 8 Ом и ферритовый магнит. Мощность должна быть 6 Вт (программа - 15 Вт) с частотной характеристикой от 100 до 18 кГц и чувствительностью 90 дБ SPL на входе 1 Вт, измеренной на расстоянии 1м. Линейный трансформатор должен принимать входы 70 В и 100 В с ответвителями на 1 Вт, 3 Вт и 6 Вт с выходным сопротивлением 8 Ом. Передняя панель должна быть изготовлена из полипропиленовой смолы, а решетка радиатора должна быть покрыта сеткой из листовой стали небелого цвета (RAL9010) с поверхностной обработкой. С двумя пружинными зажимами, установленными на противоположной стороне передней панели для удобства монтажа.
Громкоговоритель должен иметь размеры: диаметр 168 мм х глубина 77 мм, вес – 470 г.
Потолочный громкоговоритель должен быть установлен в модели TOA PC-648R.