Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-658R

Der Deckeneinbaulautsprecher besteht aus einem integrierten Konustreiber, einem Leitungstransformator und einer Schallwand (Gitter). Der Treiber ist ein 16cm-(6-)Durchmesser-Konus mit 8 Ohm Nennimpedanz und einem Ferritmagneten. Die Belastbarkeit beträgt 6 W (15 W Programm) mit einem Frequenzbereich von 65 – 18 KHz und einer Empfindlichkeit von 90 dB SPL bei 1 W Eingangsleistung, gemessen in einer Entfernung von 1 m. Der Leitungstransformator sollte 70 V und 100 V Eingänge mit Abgriffen für 1 W, 3 W und 6 W mit einer Ausgangsimpedanz von 8 Ohm aufnehmen. Die Schallwand besteht aus Polypropylenharz und das Gitter aus oberflächenbehandeltem Stahlblechnetz in cremefarbener Farbe (RAL9010). Zwei Federklemmen, die auf der gegenüberliegenden Seite der Schallwand montiert sind, ermöglichen eine einfache Montage.
Die Abmessungen des Lautsprechers betragen Φ192mm x T 73 mm und das Gewicht beträgt 500g.
Der Deckenlautsprecher sollte dem TOA-Modell PC-658R entsprechen.