Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-658R

De plafondinbouwluidspreker bestaat uit een geïntegreerde conusdriver, lijntransformator en baffle (rooster). De driver is een conusmodel met een diameter van 16 cm (6"), een nominale impedantie van 8 ohm en een ferrietmagneet. Het uitgangsvermogen bedraagt 6 W (15 W muziek) met een frequentierespons van 65 - 18 KHz en een gevoeligheid van 90 dB SPL bij een ingangsvermogen van 1 W, gemeten op een afstand van 1 m. De lijntransformator moet geschikt zijn voor ingangen van 70 V en 100 V met aftakkingen voor 1 W, 3 W en 6 W met een uitgangsimpedantie van 8 ohm. De baffle is gemaakt van polypropyleenhars en het rooster is van aan het oppervlak behandeld plaatstaal met een gebroken witte kleur (RAL9010). Met twee veerklemmen gemonteerd aan de andere kant van het klankbord voor eenvoudige montage.

De afmetingen van de luidspreker zijn Φ192mm x D 73mm en het gewicht is 500g.
De plafondbevestiging luidspreker is TOA model PC-658R.