Product program / Loudspeaker / Pendant

PE-154BS

Pendellautsprecher für die Sprachalarmierung mit 2-Wege-Lautsprechersystem im eleganten Lampendesign, 3 Meter Anschlussleitung (5-adrig) mit 30 Minuten Isolationserhalt. 70- und 100-Volt-Betrieb möglich, einfache Einstellung der Leistungs¬anpassung über Drehschalter, feuerbeständige Kabelschraubklemmen aus Steatit und Thermosicherung mit Auslöse¬temperatur von 72°C (im Lautsprechergehäuse sowie am Kabelanschluss), interne Leitungen mit flammwidriger Isolation entsprechend BS 5839 Teil 8.Deckenmontageblech mit 4 Schrauben, Kabelschelle, Keramikkabelklemme mit Durchschleifanschluss und Decken-Abdeckhaube im Lieferumfang.
Der Lautsprecher muss durch eine notifizierte Stelle nach EN 54-24 und ISO 7240-24 zertifiziert sein. Der Lautsprecher muss die Anforderungen nach BS 5839-8 erfüllen.
  Nennbelastbarkeit: 15 Watt
Leistungsanpassung: 15, 10, 5 W (100V)
Übertragungsbereich: 80 - 20.000 Hz
Nennschalldruck (1W, 1m): 91 dB (Mittelwert 0,5 - 5 kHz)
Typ (EN 54-24): A (Innenbereich)
Abmessungen (Ø x H): 186 x 251 mm (ohne Kabel)
Gewicht: 2,1 kg (ohne Kabel)
Farbe: weiß (RAL9010)
  Zertifikatsnummer: 0359 - CPD - 0105
Kennnummer notifizierte Stelle: 0359  Fabrikat: TOA
Typ: PE-154BS