Product program / Loudspeaker / Pendant

PE-154EN-BK Q

De luidspreker combineert een bas-reflex conus van 12 cm (5) met een gebalanceerde koepeltweeter, geschikt voor montage aan het plafond. Het is ook ontworpen voor gebruik in gesproken woord ontruimingssystemen. De ingangsimpedantie moet gemakkelijk instelbaar zijn met een draaischakelaar aan de bovenzijde van de luidspreker.
De luidspreker moet een transformator bevatten met meerdere kranen (5 W, 10 W, 15 W bij 100 V en 2,5 W, 5 W, 7,5 W bij 70 V). Het geluidsdrukniveau van de uitgang op een afstand van 1m met een ingangsniveau van 1 W is 91 dB SPL. De luidspreker moet een frequentierespons hebben van 70 - 20 kHz (-20dB). De luidspreker moet een ingangsbeveiliging voor binnentoepassingen hebben: IEC 60529 / EN 60529 druipwaterdichtheid van IP21C. Een brandwerende steatietschroefklem maakt veilige kabelaansluitingen en brugbekabeling mogelijk. Thermische zekering met een doorbrandtemperatuur van 84°C. 5 meter stevige ophangkabel met interne vlamwerende geïsoleerde kabels. De luidsprekerruimte moet van HIPS-hars zijn vervaardigd. Het rooster moet zijn vervaardigd van oppervlaktebehandeld plaatstaalplaatnet. De luidspreker moet beschikbaar zijn in gebroken wit. De eenheid heeft afmetingen van ø186 × 251 (H) mm (ø7,32 × 9,88) en een gewicht van 2,1 kg (4,63 lb).
De luidspreker moet gecertificeerd zijn volgens EN 54-24 met CPD-nummer 0359-CPD-0105, gecertificeerd volgens ISO 7240-24.
De luidspreker moet een TOA-model PE-154EN zijn.