Product program / Loudspeaker / Pendant

PE-154EN

Pendellautsprecher für die Sprachalarmierung mit 2-Wege-Lautsprechersystem im eleganten Lampendesign, mit 5 Meter Anschlussleitung, 70- und 100-Volt-Betrieb möglich, einfache Einstellung und Leistungsanpassung über Drehschalter, feuerbeständige Kabelklemmen aus Steatit, Thermosicherung mit Auslöse¬temperatur von 72°C.Deckenmontageblech mit 4 Schrauben, Kabelschelle, Kabelklemme mit Durchschleifanschluss und Decken-Abdeckhaube im Lieferumfang.
Der Lautsprecher muss durch eine benannte (notifizierte) Stelle nach EN 54-24 und ISO 7240-24 zertifiziert sein.
  Nennbelastbarkeit: 15 Watt
Leistungsanpassung: 15, 10, 5 W (100V)
Impedanz (niederohmig): 8 Ohm
Übertragungsbereich: 70 - 20.000 Hz
Nennschalldruck (1W, 1m): 91 dB (Mittelwert 0,5 - 5 kHz)
Typ (EN 54-24): A (Innenbereich)
Abmessungen (Ø x H): 186 x 251 mm (ohne Kabel)
Gewicht: 2,1 kg (ohne Kabel)
Farbe: weiß (RAL9010)
  Zertifikatsnummer: 0359 - CPD - 0105
Kennnummer notifizierte Stelle: 0359  Fabrikat: TOA
Typ: PE-154EN