Product program / Loudspeaker / Pendant

PE-154EN

Le haut-parleur associera un type conique de 12 cm bass-reflex et un tweeter à dôme symétrique et pourra être suspendu au plafond. Il est également conçu pour être utilisé dans les systèmes d’évacuation vocale. L’impédance d’entrée pourra aisément être modifiée à l’aide d’un interrupteur rotatif situé sur le dessus du haut-parleur.
Le haut-parleur intègrera un transformateur à branchements multiples réglables (5 W, 10 W, 15 W à 100 V et 2,5 W, 5 W, 7,5 W à 70 V). Le niveau de pression sonore de sortie à une distance de 1 m avec un niveau d’entrée 1 W sera de 91 dB SPL. Le haut-parleur possèdera une réponse en fréquence de 70 Hz à 20 kHz (-20 dB). Le haut-parleur possèdera une protection contre la pénétration pour les applications intérieures : CEI 60529/EN 60529, classe de protection contre les gouttes IP21C. Un bornier à vis en stéatite résistant au feu permet des branchements de câble et un pontage sûrs. Fusible thermique avec température de déclenchement de 84 °C. Câble de suspension robuste de 5 mètres avec câbles internes isolés et résistant aux flammes. L’enceinte du haut-parleur sera en résine HIPS. La grille sera composée d’un grillage en tôle d’acier traitée en surface. Le haut-parleur sera disponible en couleur blanc cassé. L’unité possèdera des dimensions de ø186 × 251 (H) mm et un poids de 2,1 kg.
Le haut-parleur sera certifié conformément à la norme EN 54-24 avec le numéro CPD 0359-CPD-0105, certifié selon ISO 7240-24.
Le haut-parleur sera un modèle TOA PE-154EN.