Product program / Loudspeaker / Pendant

PE-304

Haut-parleur de type conique bass-reflex 5 (12 cm) et tweeter à dôme symétrique pouvant être suspendus au plafond. Impédance d’entrée facilement réglable à l’aide d’un commutateur rotatif sur la partie supérieure du haut-parleur.
Haut-parleur intégrant un transformateur proposant de multiples réglages de puissance (5 W, 10 W, 15 W, 20 W, 30 W à 100 V et 70 V, et 8 ohms). Le niveau de pression acoustique en sortie à une distance de 1 m avec un niveau d’entrée de 1 W sera de 91 dB. Le haut-parleur aura une réponse en fréquence de 70 Hz – 20 000 Hz (-20 dB). 
L’enceinte du haut-parleur sera construite en résine polystyrène. La grille sera en tôle d’acier avec traitement de surface. Haut-parleur disponible en blanc cassé ; peut être repeint. Dimensions de l’unité : ø 186 x 251 (h) mm (ø 7,32” x 9,88”), pour un poids de 2,1 kg (4,63 lbs.).
Haut-parleur : PE-304 de chez TOA.