Product program / Loudspeaker / Pendant

PE-304

Głośnik powinien być wyposażony w stożkowy przetwornik o średnicy 12 cm (5") oraz zbalansowany przetwornik wysokotonowy (oba zamknięte w obudowie typu bass-reflex) i być przystosowany do montażu podwieszanego pod sufitem. Powinen mieć możliwość zmiany impedancji wejściowej za pomocą przełącznika obrotowego zamontowanego w górnej części obudowy. Głośnik powinien być wyposażony w transformator z odczepami mocowymi (5W, 10W, 15W, 20W, 30W przy 100V i 70V oraz 8 ohm). Zestaw głośnikowy będzie dostarczał ciśnienie akustyczne SPL na poziomie 91 dB przy odległości 1m i podanym sygnale o mocy 1W. Zestaw będzie się cechował pasmem przenoszenia od 70 Hz do 20kHz (-20dB). Obudowa głośnika będzie wykonana z tworzywa sztucznego typu HIPS. Grill głośnika będzie wykonany z siatki stalowej obrabianej powierzchniowo. Głośnik będzie miał kolor złamanej bieli, istnieje możliwość łatwego przemalowania. Głośnik powinien mieć wymiary ø186 x 251 mm oraz wagę 2,1 kg.