Product program / Loudspeaker / Pendant

PE-64

Pendellautsprecher in elegantem Lampendesign, mit 5 Meter Anschlussleitung tiefe Abhängung möglich ohne problematische Kabelverlängerung, 70/100-Volt Betrieb möglich, einfache Einstellung und Leistungsanpassung über Drehschalter, Gehäuse und Metallfrontgitter einfach überlackierbar.Deckenmontageblech mit 4 Schrauben, Kabelschelle, Kabelklemme mit Durchschleifanschluss und Decken-Abdeckhaube im Lieferumfang.
  Nennbelastbarkeit: 6 Watt
Leistungsanpassung: 6W, 3W, 1W (100V)
Impedanz (niederohmig): 8 Ohm
Übertragungsbereich: 100 - 18.000 Hz
Nennschalldruck (1W/1m): 90 dB (Mittelwert 0,5 - 5 kHz)
Abmessungen (Ø x H): 186 x 251 mm (ohne Kabel)
Gewicht: 1,5 kg (ohne Kabel)
Farbe: weiß (RAL9010)
  Fabrikat: TOA
Typ: PE-64