Product program / Rack / Accessory

PFP-3

Le haut-parleur sera doté d’une enceinte bass-reflex deux voies, adaptée à un montage mural ou au plafond. Le composant basse fréquence sera un boomer conique de 10 cm (4). Le composant haute fréquence sera un tweeter à dôme symétrique. Pour une couverture acoustique claire et étendue, le haut-parleur sera doté d’un pavillon haute fréquence large dispersion, orienté dans un angle de 90° à l’horizontale et de 90° à la verticale.
Le haut-parleur sera fourni avec des circuits de protection haute fréquence et basse fréquence distincts.
La résistance nominale du haut-parleur sera de 8 ohms. La sensibilité à une distance de 1 m avec un niveau d’entrée de 1 W sera de 87 dB. La puissance nominale admissible sera de 30 W pour le bruit rose continu et de 90 W pour le programme continu. Le haut-parleur aura une réponse en fréquence de 85 Hz - 20 kHz.
L’enceinte du haut-parleur sera en polystyrène-choc. Le haut-parleur sera disponible en blanc ou en noir et pourra être repeint. La grille sera en tôle d’acier perforé avec traitement de surface. Des supports pour le pied, l’installation murale et au plafond seront inclus. Des supports seront également disponibles en option pour des installations plus exigeantes.
L’unité sera compacte et légère, avec des dimensions de 130 x 202 x 131 mm (5,12 x 7,95 x 5,16) et un poids de 1,8 kg (3,97 lbs.).
Le haut-parleur sera de type F-1000B/F-1000W de chez TOA. 
Le support de fixation cloison sera de type HY-BH10B. 
La potence de montage au plafond sera de type HY-CM10B/HY-CM10W.
Le support Cluster sera de type HY-CL10B.