Product program / Loudspeaker / Projector

PJ-154BS

Głośnik powinien być połączeniem stożka bass-reflex 12 cm (5), ze zrównoważoną kopułką wysokotonową, nadającą się do montażu na suficie i na ścianie. Jest on również przeznaczony do stosowania w dźwiękowych systemach ostrzegawczych. Impedancja wejściowa powinna być łatwo regulowana za pomocą przełącznika obrotowego w górnej części głośnika. Głośnik powinien zawierać transformator z wieloma odczepami (5 W, 10 W, 15 W przy 100 V i 2,5 W, 5 W, 7,5 W przy 70 V) regulowanymi.&nbsp;Poziom wyjściowego ciśnienia akustycznego w odległości 1 m przy zastosowanym poziomie wejściowym 1 W wynosi 91 dB SPL. Głośnik ma pasmo przenoszenia 70-20 kHz (-20 dB). Głośnik powinien posiadać zabezpieczenie przed wnikaniem do wnętrza pomieszczenia: IEC 60529 / EN 60529 klasa szczelności IP21C. Kabel klasy ognioodporności może być podłączony do puszki przyłączeniowej głośnika za pomocą 20 mm dławnicy kablowej. 2 × ognioodporne bloki zacisków śrubowych steatytowych z bezpiecznikiem termicznym w skrzynce zaciskowej głośnika umożliwiają bezpieczne połączenia kablowe i okablowanie mostka, ekranowany 4żyłowy ognioodporny kabel podwieszany zapobiega ryzyku uszkodzenia linii głośnikowej oraz zapewniają bezpieczne mocowanie za pomocą wewnętrznych ogniotrwałych izolowanych kabli.Obudowa głośnika powinna być wykonana z żywicy HIPS. Kratka powinna być wykonana z powierzchniowo obrabianej siatki stalowej. Głośnik powinien być dostępny w kolorze białym. Głośnik powinien mieć wymiary ø186 × 251 (wys.) mm (ø7,32 × 9,88) oraz wagę 2,1 kg (4,63 lb).Głośnik powinien być certyfikowany zgodnie z normą EN 54-24 z numerem CPD 0359-CPD-0106, certyfikowany zgodnie z normą ISO 7240-24 oraz zgodnie z normą brytyjską BS 5839-8.Głośnik powinien być modelem TOA PJ-154BS.