Product program / Loudspeaker / Projector

PJ-154BS

Динамик должен сочетать 12 см (5) конический бас-рефлектор и купольный сбалансированный ВЧ-динамик, подходящий для подвесного потолочного монтажа. Он также предназначен для использования в системах голосовой эвакуации. Входное сопротивление легко регулируется поворотным переключателем на верхней стороне динамика. Конструкция динамика должна включать в себя трансформатор с несколькими регулируемыми ответвлениями (5 Вт, 10 Вт, 15 Вт при 100 В и 2,5 Вт, 5 Вт, 7,5 Вт при 70 В).&nbsp;Уровень выходного звукового давления на расстоянии 1 м при входном уровне 1 Вт должен составлять 91 дБ SPL. Частотная характеристика динамика должна составлять от 70 Гц до 20 кГц (-20 дБ). Динамик должен иметь защиту от проникновения внутрь помещения: Класс защиты IP21C по IEC 60529 / EN 60529 от капельниц. Огнестойкий кабель можно подключить непосредственно к динамику через кабельные вводы 20 мм. 2 × огнестойкие винтовые стеатитовые клеммные колодки с плавким предохранителем в клеммной коробке динамика обеспечивают надежное подключение кабеля и прокладку мостов, экранированный 4-х жильный огнестойкий подвесной кабель предотвращает риск повреждения акустической линии и обеспечивает надежный монтаж с помощью внутренних огнестойких изолированных кабелей.Корпус динамика должен быть изготовлен из смолы HIPS. Решетка радиатора должна быть изготовлена из обработанной поверхности стальной пластинчатой сетки. Динамик должен быть доступен в небелом цвете. Громкоговоритель должен иметь размеры ø186 × 251 (В) мм (ø7,32 × 9,88) и вес 2,1 кг (4,63 фунта).Динамик должен быть сертифицирован по EN 54-24 с номером CPD 0359-CPD-0106, сертифицирован по ISO 7240-24 и в соответствии с британским стандартом BS 5839-8.Модель громкоговорителя – TOA PJ-154BS.