Product program / Loudspeaker / Projector

PJ-202DL-EB

Zweiseitig abstrahlender Soundprojektor für den Außen- und Innenbereich in robustem Aluminiumgehäuse mit dem Schutzgrad IP44. Weiter Arbeitstemperaturbereich von -25 °C bis +70 °C. Zwei beschichtete 12-cm Konuslautsprecher mit Mylar-Hochtonkalotte für Wetterfestigkeit und hochwertige Tonübertragung. Leitungsanschluss an Keramikklemme in wasserdichtem Anschlusskasten. Integrierte Thermosicherung. Der Lautsprecher muss durch eine notifizierte Stelle nach EN 54-24 zertifiziert sein. Der Lautsprecher muss die Anforderungen nach BS 5839-8 erfüllen. Nennbelastbarkeit: 20 W Leistungsanpassung: 20 W, 10 W, 5 W Nennschalldruck: 89 dB (1W, 1m) Übertragungsbereich: 120 - 20000 Hz Ausführung Gehäuse: Aluminiumguss, weiß lackiert (ähnlich RAL 9016) Maße (Ø x T): 146 x 186 mm Zertifikatsnummer: 1488-CPD-0338/W Kennnummer notifizierte Stelle: 1488 Marke: TOA Typ: PJ-202DL-EB