Product program / Loudspeaker / Projector

PJ-202DL-EB

Proyector de sonido bidireccional para uso en exteriores e interiores con carcasa robusta de aluminio y un grado de protección IP44. Amplio rango de temperatura de -25 ° C a + 70 ° C. Dos altavoces de cono recubiertos de 12 cm con tweeter Mylar para resistencia a la intemperie y transmisión de sonido de alta calidad. Conexión de cable a terminal de cerámica en caja de conexiones estanca. Fusible térmico integrado. El altavoz debe estar certificado por un organismo notificado de acuerdo con EN 54-24. El altavoz debe cumplir los requisitos de BS 5839-8. Capacidad de carga nominal: 20 W Seleccion de potencia: 20 W, 10 W, 5 W Presión de sonido nominal: 89 dB (1W, 1m) Rango de transmisión: 120 - 20000 Hz Diseño de la carcasa: aluminio fundido, pintado de blanco <span>(similar a RAL 9016) Dimensiones (Ø x Pr): 146 x 186 mm Número de certificado: 1488-CPD-0338 / W Número de identificación Lugar: 1488 Marca: TOA Tipo: PJ-202DL-EB</span>