Product program / Loudspeaker / Projector

PJ-202DL-EB

Projecteur de son double face pour l’extérieur et l’intérieur dans un boîtier robuste en aluminium avec un degré de protection IP44. Large plage de température de -25 °C à +70 °C. Deux haut-parleurs à cône de 12 cm avec haut-parleur d’aigus en Mylar pour une résistance aux intempéries et une transmission sonore de qualité. Raccordement du câble à la borne en céramique dans la boîte de jonction étanche à l’eau. Fusible thermique intégré. &lt;/ Div&gt; 
 &lt;/ div&gt; Le haut-parleur doit être certifié par un organisme notifié conformément à la norme EN 54-24. Le haut-parleur doit répondre aux exigences de la norme BS 5839-8.
 Capacité de charge nominale : 20 W
 Adaptation de puissance : 20 W, 10 W, 5 W
 Pression sonore nominale : 89 dB (1 W, 1 m)
 Distance de transmission : 120 - 20000 Hz
 conception du boîtier : aluminium moulé, peint en blanc (similaire à RAL 9016)
 Dimensions (Ø x P) : 146 x 186 mm
 &lt;/ portée&gt; &lt;/ p&gt; Numéro de certificat : 1488-CPD-0338 / W
 Numéro d’identification Lieu : 1488
 &lt;/ p&gt; Marque : TOA
 Type : PJ-202DL-EB &lt;/ p&gt; 
 &lt;/ p&gt; &lt;/ P&gt; &lt;/ div&gt;