Product program / Loudspeaker / Projector

PJ-202DL-EB

Geluidsprojector voor zowel buiten als binnen in een robuuste aluminium behuizing met een beschermingsgraad IP44. Breed temperatuurbereik van -25 °C tot + 70 °C. Twee gecoate 12 cm conusluidsprekers met Mylar tweeter voor weerbestendigheid en hoogwaardige geluidsoverdracht. Kabelaansluiting naar keramische aansluitklem in waterdichte aansluitdoos. Geïntegreerde thermische zekering. &lt;/ Div&gt; 
 &lt;/ div&gt; De luidspreker moet gecertificeerd zijn door een aangemelde instantie in overeenstemming met EN 54-24. De luidspreker moet gecertificeerd zijn door een aangemelde instantie. De luidspreker moet voldoen aan de eisen van de BS 5839-8.
 Nominaal draagvermogen: 20 W
 Vermogensaanpassing: 20 W, 10 W, 5 W
 Nominale geluidsdruk: 89 dB (1W, 1m)
 Zendbereik: 120 - 20000 Hz
 behuizing: gegoten aluminium, wit gelakt (vergelijkbaar met RAL 9016)
 Afmetingen (Ø x D): 146 x 186 mm
 &lt;/ span&gt; &lt;/ p&gt; Certificaatnummer: 1488-CPD-0338 / W
 Identificatienummer Plaats: 1488
 &lt;/ p&gt; Merk: TOA
 Type: PJ-202DL-EB &lt;/ p&gt; 
 &lt;/ p&gt; &lt;/ P&gt; &lt;/ div&gt;