Product program / Loudspeaker / Projector

PJ-202DL-EB

Двусторонний звуковой проектор для наружного и внутреннего использования в прочном алюминиевом корпусе со степенью защиты IP44. Широкий температурный диапазон от -25 °С до +70 °С. Две конические колонки с 12 см покрытием и твитером Mylar для защиты от атмосферных воздействий и высококачественной передачи звука. Подключение кабеля к керамической клемме в водонепроницаемой распределительной коробке. Встроенный тепловой предохранитель. &lt;/ Div&gt; 
 &lt;/ div&gt; Динамик должен быть сертифицирован нотифицированным органом в соответствии с EN 54-24. Динамик должен отвечать требованиям стандарта BS 5839-8
 Номинальная грузоподъемность: 20 Вт
 Адаптация мощности: 20 Вт, 10 Вт, 5 Вт
 Номинальное звуковое давление: 89 дБ (1 Вт, 1 м)
 Диапазон передачи: 120 - 20 000 Гц
 Корпус: литой алюминий, белая краска (аналог RAL 9016)
 Размеры (Ø x D): 146 x 186 мм
 &lt;/ span&gt; &lt;/ p&gt; Номер сертификата: 1488-CPD-0338 / W
 Идентификационный номер места: 1488
 &lt;/ p&gt; Бренд: TOA
 Тип: PJ-202DL-EB &lt;/ p&gt; 
 &lt;/ p&gt; &lt;/ P&gt; &lt;/ div&gt;