Product program / Loudspeaker / Projector

PJ-304

Le haut-parleur sera de type conique bass-reflex 5 (12 cm), avec un tweeter à dôme symétrique adapté à un montage mural ou au plafond. L’impédance d’entrée sera facilement réglable à l’aide d’un commutateur rotatif sur la partie supérieure du haut-parleur.Haut-parleur intégrant un transformateur proposant de multiples réglages de puissance (5 W, 10 W, 15 W, 20 W et 30 W à 100 V et 70 V, et 8 ohms). Le niveau de pression acoustique en sortie à une distance de 1 m avec un niveau d’entrée de 1 W sera de 91 dB SPL. Le haut-parleur aura une réponse en fréquence de 70 Hz – 20 000 Hz (-20 dB).L’enceinte du haut-parleur sera en polystyrène-choc. La grille sera en tôle d’acier avec traitement de surface. Le haut-parleur sera disponible en coloris blanc cassé et pourra être facilement repeint. Dimensions de l’unité : ø 186 x 369 (h) mm (ø 7,32” x 14,33”), pour un poids de 2,1 kg (4,63 lbs).Le haut-parleur sera de type PJ-304 de chez TOA.