Product program / Loudspeaker / Projector

PJ-304

Urządzenie będzie projektorem dźwięku w eleganckiej obudowie typu bass-reflex zrealizowanym na bazie głośnika stożkowego o średnicy 12 cm (5 cali) oraz zbalansowanego tweetera kopułkowego. Urządzenie posiadać będzie wbudowany transformator mocy, który umożliwi zasilanie go w technice wysokonapięciowej 100V, przy jednym z odczepów: 5W, 10W, 15W, 20W, 30W przy 70 V i 100 V. Stopień transformatora regulowany będzie przy pomocy pokrętła ulokowanego w tylnej ścianie obudowy projektora. Urządzenie cechować się będzie efektywnością 91 dB SPL (1W/1m). Zestaw zapewniać będzie pasmo przenoszenia w zakresie nie węższym niż od 70 Hz do 20 kHz. Obudowa zestawu wykonana będzie z tworzywa HIPS. Maskownica wykonana będzie ze stali malowanej na biały kolor.