Product program / Loudspeaker / Projector

PJ-64

Le haut-parleur sera de type conique bass-reflex de 5 (12 cm), adapté à un montage mural ou au plafond. L’impédance d’entrée sera facilement réglable à l’aide d’un commutateur rotatif sur la partie supérieure du haut-parleur. Le haut-parleur intégrera un transformateur proposant de multiples réglages de puissance (1 W, 3 W et 6 W à 100 V, 0,5 W, 1,5 W et 3 W à 70 V). Le niveau de pression acoustique en sortie à une distance de 1 m avec un niveau d’entrée de 1 W sera de 90 dB. Le haut-parleur aura une réponse en fréquence de 100 Hz – 18 000 Hz (-20 dB).L’enceinte du haut-parleur sera en polystyrène-choc. La grille sera en tôle d’acier avec traitement de surface. Le haut-parleur sera disponible en coloris blanc cassé et pourra être facilement repeint. Dimensions de l’unité : ø 186 x 369 (h) mm (ø 7,32” x 14,33”), pour un poids de 1,5 kg (3,31 lbs).Le haut-parleur sera de type PJ-64 de chez TOA.